de Melo, J. L. A., F. Querido, N. Paulino, and J. Goes A 0.4-V 410-nW opamp-less continuous-time ?? modulator for biomedical applications. IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS?15),. Lisbon, Portugal: IEEE, 2015.